ICS 59.080.30

CCS W 70

DB44

广东省地方标准

DB44/T XXXX—XXXX

棉印染产品单位产品综合能耗限额

Norm of energy consumption per unit product for printing and dyeing products for cotton

（征求意见稿）
XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省市场监督管理局 发布

附件3

目 次

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 能耗限额及等级	2

5 能耗统计	2

6 计算方法	3

附 录 A （规范性附录） 筒子染色纱线修正系数	6

附 录 B （规范性附录） 机织印染布修正系数	7

附 录 C （规范性附录） 针织印染布修正系数	10

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2020 给出的规则起草

本标准由广东省能源局提出，由广东省市场监督管理局归口。

本标准起草单位：广州能源检测研究院、广东省节能中心、广东省能源研究会、广东省纺织协会。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准为首次发布。

棉印染产品单位产品综合能耗限额

范围

本标准规定了棉印染产品单位产品综合能耗限额的术语和定义、能耗限额及等级、能耗统计和计算方法。

本标准适用于棉印染产品生产企业的单位产品综合能耗的计算、评价，以及对新（改、扩）建项目的能效要求。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 17167 用能单位能源计量器具配备与管理通则

GB/T 29452 纺织企业能源计量器具配备和管理要求

FZ/T 01002 印染企业综合能耗计算办法及基本定额

FZ/T 07019 针织印染面料单位产品能源消耗限额

水利部 工业和信息化部：工业用水定额：棉印染（水节约〔2020〕311号）

术语和定义

棉印染产品

经印染加工的纯棉、棉与化纤混纺或交织、纯化纤纺的纱线或织物。

[来源：工业用水定额：棉印染，二，有修改]

综合能耗

在统计报告期内生产某种产品或提供某种服务实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位分别折算后的总和，单位为吨标准煤（tce）。

[来源：GB/T 2589—2020，3.5，有修改]

单位产品综合能耗

统计报告期内，综合能耗与合格产品可比产量的比值。单位为千克标准煤每吨（kgce/t）或千克标准煤每百米（kgce/hm）。

[来源：GB/T 2589—2020，3.7，有修改]

产品可比产量

为在同行业中实现相同产品的单位产品综合能耗可比，对影响产品产量进行比较的主要因素加以修正所计算出来的可以相互比较的产品产量。

[来源：GB/T 2589—2020，3.8，有修改]

能耗限额及等级

棉印染产品类别

棉印染产品分为筒子染色纱线、机织印染布、针织印染布三类。

能耗分类

棉印染产品的能耗等级按单位产品综合能耗值进行分级，分为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级三级，各类产品的单位产品综合能耗分级指标见表1。

表1 棉印染产品单位产品综合能耗分级指标

序号	产品名称	计量单位	单位产品综合能耗
Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级
1	筒子染色纱线	kgce/t	750	1050	1900
2	机织印染布	kgce/hm	30	42	68
3	针织印染布	kgce/t	1000	1350	2000
说明：在计算单位产品综合能耗时，所用的产量数据是可比产量。

限额指标要求

现有棉印染产品生产企业单位产品综合能耗不应大于表1中的Ⅲ级。

新建或改、扩建棉印染产品生产企业单位产品综合能耗准入值不应大于表1中的Ⅱ级。

能耗统计

统计范围

综合能耗是企业在计划统计期内，对实际消耗的一次能源（如煤炭、石油、天然气等）和二次能源（如石油制品、蒸汽、电力、煤气等）及耗能工质（如水等）所消耗的能源，通过热值折算为标准煤，进行综合计算所得的能源消耗量。印染企业各类常用能源热值折算参考FZ/T 01002。

企业实际消耗的各类能源系指用于生产活动中的各类能源，它包括基本生产用能、辅助生产用能和补充生产用能以及为生产服务的生活服务的生活用能，不包括日常生活及其他作业用能。

日常生活用能是指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医院、商业服务和托儿幼教等方面用能；

其他作业用能是指企业系统内批准的基建、技改项目、防汛及非印染生产用能等。

基本生产工艺流程

机织染整布基本生产工艺流程含前处理（含烧毛、退浆、煮漂、预定形、丝光和水洗）、染色和后整理（含定形、功能性整理、预缩）等。

针织染整布基本生产工艺流程含前处理（含除油/煮漂、预定形和水洗）、染色（含固色、皂洗和水洗）、烘干（含脱水）、后整理（含定形和功能性整理）等。

筒子染色纱线基本生产工艺流程含松式络筒、染色（主要为浸染工艺）、脱水、烘干和络筒等。

统计方法

能源消耗量需按照能源的种类分别统计。统计产量要分类统计合格产品产量。

当同时生产多种产品时，按每种棉印染产品实际能源消耗量分别计量和统计计算。在无法分别对每种产品实际能源消耗量计量或计算时，可按产量、生产工序和生产时间等影响因素进行分摊计算。

计量管理要求

企业按GB 17167、GB/T 29452的要求配置和管理能源消耗计量器具。建立健全生产数据和能源消耗的台账记录，规范管理，保存和维护有关数据资料。

企业宜配备足够的专业人员从事能源计量和管理工作。相关人员需掌握从事岗位所需的专业技术和业务知识，具备计量技术和业务能力。在条件允许的情况下，尽可能运用能源消耗在线或自动化计量系统。

计算方法

棉印染产品可比产量的计算

筒子染色纱线可比产量的计算

筒子染色纱线产品可比总产量按式（1）计算。

………………………………………（1）

式中：

——筒子染色纱线可比总产量，单位为吨（t）；

——第i种纱支筒子染色纱线的实际产量，单位为吨（t）；

——第i种纱支筒子染色纱线成分修正系数，见附录A.1；

——第i种纱支筒子染色纱线纱支修正系数，见附录A.2。

机织印染布可比产量的计算

机织印染布可比总产量按式（2）计算。

…………………………………（2）

式中：

——机织印染布可比总产量，单位为百米（hm）；

——第i个品种机织印染布的实际产量，单位为百米（hm）；

——第i个品种机织印染布幅宽修正系数，见附录B.1；

——第i个品种机织印染布工艺修正系数，见附录B.2；

——第i个品种机织印染布布重修正系数，见附录B.3。

针织印染布可比产量的计算

针织印染布可比总产量按式（3）计算。

………………………………（3）

式中：

——针织印染布可比总产量，单位为吨（t）；

——第i个品种针织印染布实际产量，单位为吨（t）；

——第i个品种针织印染布工艺修正系数，见附录C.1；

——第i个品种针织印染布类型修正系数，见附录C.2。

产品综合能耗的计算

产品综合能耗按式（4）计算。

………………………………………（4）

式中：

——产品综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

——产品生产活动中消耗的第i类能源实物量；

——第i类能源的折标准煤系数。

单位产品综合能耗的计算

筒子染色纱线单位产品综合能耗的计算

筒子染色纱线单位产品综合能耗按式（5）计算。

…………………………………（5）

式中：

——筒子染色纱线单位产品综合能耗，单位为吨标准煤/吨（kgce/t）；

——统计期内筒子染色纱线产品综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

——统计期内筒子染色纱线可比总产量，单位为吨（t）。

机织印染布单位产品综合能耗的计算

机织印染布单位产品综合能耗按式（6）计算。

…………………………………（6）

——机织印染布单位产品综合能耗，单位为吨标准煤/百米（kgce/hm）；

——统计期内机织印染布综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

——统计期内机织印染布可比总产量，单位为百米（hm）。

针织印染布单位产品综合能耗的计算

针织印染布单位产品综合能耗按式（7）计算。

……………………………………（7）

式中：

——针织印染布单位产品综合能耗，单位为吨标准煤/吨（kgce/t）；

——统计期内针织印染布综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

——统计期内针织印染布可比总产量，单位为吨（t）。

（规范性附录）
筒子染色纱线修正系数

筒子染色纱线纱支修正系数（h）：

——线密度在18.5特克斯（tex）及以上时为1；

——线密度在18.5特克斯（tex）以下时为1.05。

筒子染色纱线成份修正系数（j）见表A.1。

筒子染色纱线成分修正系数（j）

产品	100%棉（含再生纤维素纤维）	棉混纺需要双染的纱栈	100%合成纤维
筒子染色纱线	1	1.2	0.75

（规范性附录）
机织印染布修正系数

幅宽修正系数（b）：

——成品门幅在152.01cm及以下时为1；

——成品门幅在152.01cm-228.00cm为1.1364；

——成品门幅在228.01cn及以上的为1.1864。

工艺修正系数（f）见表B.1。

表B.1 工艺修正系数

修正项目	棉类（包括维棉、丙棉）	起毛绒类	灯芯绒类	涤棉类	中长类	粘纤类
漂布	色布	花布	漂布	色布	花布	漂布	色布	花布	漂布	色布	花布	色布	漂布	色布	花布
酞青染色	-	0.2566	-	-	0.3559	-	-	0.1644	-	-	-	-	-	-	-	-
涤棉色布套色前还原清洗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1756	-	-	-	-	-
泡泡纱	0.7143	0.4303	0.2999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
防拔染印花	-	-	0.1943	-	-	0.1963	-	-	0.1595	-	-	-	-	-	-	0.1918
常规树脂	0.7369	0.4439	0.3093	-	-	-	-	-	-	0.3400	0.2618	0.2159	0.2127	1.7652	0.7817	0.3818
电光	0.0782	0.0471	0.0328	-	-	-	-	-	-	0.0409	0.0315	0.0260	-	-	-	-
轧花	0.0747	0.0450	0.0314	-	-	-	-	-	-	0.0390	0.0301	0.0248	-	-	-	-
割绒	-	-	-	-	-	-	0.0127	0.0080	0.0049	-	-	-	-	-	-	-
弹力布	0.1230	0.0789	0.0563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

布重修正系数（k）见表B.2。

表B.2 机织印染布的各档重量的修正系数（k）

重量档次/（kg/hm）	棉类（包括维棉、丙棉）	起毛绒类	灯芯绒类	涤棉类	中长类	人造纤维类	化纤类
漂布	色布	花布	漂布	色布	花布	漂布	色布	花布	漂布	色布	花布	色布	漂布	色布	花布	漂布	色布	花布
6.01-10.00	9.5339	0.9434	1.3923	0.3232	0.6582	1.2285	0.8108	1.4775	2.3295	0.7794	1.2755	1.5629	1.3376	0.2605	0.5579	0.9710	0.2702	0.5578	0.9567
10.1-14.00	0.5679	1.0000	1.4661	0.3460	0.7080	1.3079	0.8562	1.5335	2.4089	0.8184	1.3223	1.6177	1.3766	0.2903	0.6175	1.0678	0.2970	0.6114	1.0439
14.01-18.00	0.6019	1.0565	1.5399	0.3688	0.7478	1.3873	0.9016	1.5895	2.4883	0.8574	1.3691	1.6725	1.4156	0.3201	0.6771	1.1646	0.3238	0.6650	1.1311
18.01-22.00	0.6359	1.1132	1.6137	0.3916	0.7876	1.4667	0.9470	1.6455	2.5677	0.8964	1.4159	1.7273	1.4546	0.3499	0.7367	1.2614	0.3506	0.7186	1.2183
22.01-26.00	0.6699	1.1698	1.6875	0.4144	0.8274	1.5461	0.9924	1.7015	2.6471	0.9354	1.4627	1.782	1.4936	0.3797	0.7963	1.3582	0.3774	0.7722	1.3055
26.01-30.00	0.7039	1.2264	1.7613	0.4372	0.8672	1.6255	1.0378	1.7575	2.7265	0.9744	1.5095	1.8369	1.5326	0.4095	0.8559	1.4550	0.4042	0.8258	1.3927
30.01-34.00	0.7379	1.2830	1.8351	0.4600	0.9070	1.7049	1.0832	1.8135	2.8059	1.0134	1.5563	1.8917	1.5716	0.4393	0.9155	1.5518	0.4310	0.8794	1.4799
34.01-38.00	0.7719	1.3396	1.9089	0.4828	0.9468	1.7843	1.1286	1.8695	2.8853	1.0524	1.6031	1.9465	1.6106	0.4691	0.9751	1.6486	0.4578	0.9330	1.5671
38.01-42.00	0.8059	1.3962	1.9827	0.5056	0.9866	1.8637	1.1740	1.9255	2.9647	1.0914	1.6499	2.0013	1.6496	0.4989	1.0347	1.7454	0.4846	0.9866	1.6543
42.01-46.00	0.8399	1.4528	2.0565	0.5284	1.0264	1.9431	1.2194	1.9815	3.0441	1.1304	1.6967	2.0561	1.6886	0.5287	1.0943	1.8422	0.5114	1.0402	1.7415
46.01-50.00	0.8739	1.5094	2.1303	0.5512	1.0662	2.0225	1.2648	2.0375	3.1235	1.1694	1.7435	2.1109	1.7276	0.5585	1.1539	1.9390	0.5382	1.0938	1.8287
50.01-54.00	0.9079	1.5660	2.2041	0.5740	1.1060	2.1019	1.3102	2.0935	3.2029	1.2084	1.7903	2.1657	1.7666	0.5883	1.2135	2.0358	0.5650	1.1474	1.9159
54.01-58.00	0.9419	1.6226	2.2779	0.5968	1.1458	2.1813	1.3556	2.1495	3.2823	1.2474	1.8371	2.2205	1.8056	0.6181	1.2731	2.1326	0.5918	1.2010	2.0031
58.01-62.00	0.9759	1.6792	2.3517	0.6196	1.1856	2.2607	1.4010	2.2055	3.3617	1.2864	1.8839	2.2753	1.8446	0.6479	1.3327	2.2294	0.6186	1.2546	2.0903

（规范性附录）
针织印染布修正系数

工艺修正系数（f）见表C.1。

表C.1 针织印染产品工艺修正系数（f）

产品类型	印花	丝光	特整
修正系数	1.0	0.30	0.33
注1：针织印染产品工艺修正系数是指该工序加工耗能与标准品能耗的比值。

注2：表中所列工序仅为该单一工序。

不同类型针织印染布修正系数（r）见表C.2。

表C.2 不同类型针织印染布修正系数（r）

产品类型	修正系数
漂白面料	棉型	0.83
合纤	0.7
混纺	1.47
中浅色面料	棉型	1
合纤	1.08
混纺	1.63
深色面料	棉型	1.42
合纤	1.50
混纺	1.85
色织布	0.70
注1：以棉针织浅色染色面料为标准品，单位产品综合能耗限额为1300千克标准煤/吨面料，其系数设定为1。

注2：修正系数是指该工序加工耗能与标准品能耗的比值，例如：棉型针织漂白面料的单位产品综合能耗修正系数=1079÷1300=0.83。

注3：两次及以上染色工序产品能耗按照混纺计算。

注4：混纺针织染色面料是指采用一浴两步法或二浴二步法染色而成的面料。

_________________________________

广东省地方标准《棉印染产品单位产品综合能耗限额》（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

任务来源

根据《广东省市场监督管理局关于批准下达2021年第二批广东省地方标准制修订计划项目的通知》（粤市监标准〔2022〕26号），广东省地方标准标准《棉印染产品单位产品综合能耗限额》于2022年1月14日由广东省市场监督管理局批准立项，由广州能源检测研究院牵头研制。本标准是纺织行业推荐性标准，本标准为首次制定。

任务目的与意义

我们形象地称纺织产业为一根纤维的行业，纺织产业就是把纤维（包括天然纤维和化学纤维等）变成人们生产和生活所需要的产品，这些产品中主要有：人们穿着用的服装服饰类产品、生活家居用的（例如床上用品、布艺烊产品等）产品、产业用纺织品（例如卫生防护用品、土工用布、轮胎帘子布等）、等等。棉印染产品是纺织产品中最重要的品种之一，改革开发以来，我省的印染行业得到了快速的发展，为我省的经济发展、人民就业以及人民生活改善起到重要的作用。在纺织行业中，印染行业是产品附加值高、技术含量高以及不可或缺的中间环节，是联系上游织造和下游服装等最终产品的重要纽带。印染行业的发展对整个纺织行业的发展起到关键性的作用。

印染行业是我省属于能源和资源消耗较大、污染物产生量和排放量较多的行业之一。随着国家和人民对环境保护的要求不断提高，印染行业面临要不断减少能源和资源消耗，减少污染物产生和排放的要求。我省印染行业以民营企业为主，相当部分企业处于粗放型的发展阶段。因此，制定棉印染产品单位产品能耗限额标准，对提高企业节能减排的积极性，推动行业清洁生产和高质量发展是十分必要的。

主要工作过程

整体工作过程分为标准申报、标准编制组成立、标准基础研究、标准编制、专家研讨、修改完善等阶段，主要工作过程描述如下。

（1）项目申报和立项（2021年10月）

2021年10月，申报单位广州能源检测研究院向广东省市场监督管理局递交了项目申报书，经广东省市场监督管理局标准化专家委员会评审后，确认标准编制正式获批，开展标准编制筹备工作。项目来源于广东省能源局重点行业能效标准规范制定项目。

（2）标准编制组成立（2021年11月）

标准获批立项后，项目牵头单位广州能源检测研究院连同广东省节能中心、广东省能源研究会、广东省纺织协会等起草单位共同参与《棉印染产品单位产品综合能耗限额》标准编制组，形成了行业专家和标准化专家共同参与的工作机制。

（3）标准基础研究（2021年12月）

标准编制组通过梳理现有政策文件、标准规范、统计报告和研究文献等，从国际、全国、广东省、其他典型地区等不同层面分析重点耗能行业和纺织企业现状，分析其存在问题和未来发展趋势，为明确标准范围和内容框架提供参考基础。

标准编制组制定纺织企业有关能效调研问卷，在广东省内开展问卷调查，汇总分析形成各行业能效水平现状，为标准的制定提供充分的支撑依据。前往广东省及各地市能源主管部门、行业协会和典型企业等进行实地走访考察，通过深入调研方式获取更进一步的信息和资料和了解各利益主体对能效指标和单位产品能效的需求和建议。

（4）标准编制（2022年1月）

2021年12月27日，《棉印染品单位产品综合能耗定额》以团标形式发布，发布单位为广东省能源研究会。标准编制组在团标和前期调研成果的基础上，经内部交流讨论，形成了广东省地方标准《棉印染产品单位产品综合能耗限额》征求意见稿。

（5）征求意见阶段（2023年4月）

经编制组组长审核，于2023年4月将标准征求意见稿发往广东省能源局广泛征求意见。

（6）送审稿形成阶段（2023年6月）

编制组对标准征求意见稿反馈意见进行了汇总处理，并根据反馈意见对征求意见稿进行了反复修改，征询了相关专家的修改意见后，最终形成了《棉印染产品单位产品综合能耗限额》送审稿。

（7）	报批阶段（2023年12月）

编制组对标准送审稿作了进一步的修改、整理和完善，形成了标准报批稿、编制说明及其他相关文件。

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本部分主要参加单位有广州能源检测研究院、广东省节能中心、广东省能源研究会、广东省纺织协会。

主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

所做工作：负责本项标准的直接起草和修改，负责标准起草工作的整体统筹实施，在标准的起草过程中提供了必要的技术支持。

二、标准编制原则和主要内容

标准编制原则

标准编制遵循的主要原则如下：

（1）与现行国家法律法规、行业产业政策、法规等相一致。在编制过程中，收集和参考了各种国家法律法规、行业产业政策等文件，以保证在标准能符合国家法律法规和行业政策。

（2）体现节能减排理念，完善印染行业标准化体系建设。该标准总结了广东省棉印染产品的能效对标成果，相应产品的综合能耗限额体现了企业能源利用水平的提高。

（3）体现我省棉印染现有水平。在本标准中，不论是产品的分类，或是各产品综合能耗限额的确定，都充分考虑现阶段我省印染企业的实际情况和发展水平，与行业现状紧密结合，力求指标体系具有先进性、合理性和可操作性。

（4）评价方法具有科学性、规范性以及可操作性。在本标准中，在确定棉印染产品综合能耗限额方面做了一些规范性的工作，例如，明确了棉印染产品的分类，定义了可比产量，有利于通过修正系数确定可比性评价的方法，使到本标准更具有科学性、规范性和可操作性。

标准主要内容

本标准主要技术内容说明如下：

适用范围。本标准适用于棉印染产品生产企业的单位产品综合能耗的计算、评价，以及对新（改、扩）建项目的能效要求。

指标及等级。棉印染产品分为筒子染色纱线、机织印染布、针织印染布三类。棉印染产品的能耗等级按单位产品综合能耗值进行分级，分为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级三级，各类产品的单位产品综合能耗分级指标见表1。

表1 棉印染产品单位产品综合能耗分级指标

序号	产品名称	计量单位	单位产品综合能耗
Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级
1	筒子染色纱线	kgce/t	750	1050	1900
2	机织印染布	kgce/hm	30	42	68
3	针织印染布	kgce/t	1000	1350	2000
说明：在计算单位产品综合能耗时，所用的产量数据是可比产量。

统计和计算方法。统计方法规定了棉印染企业综合能耗统计范围、统计范围的基本工艺流程、统计方法以及计量管理要求。生产企业实际计算综合能耗时，应按产品的实际能耗折算成标准煤后再计算。计算方法规定了筒子染色纱线、机织印染布和针织印染布的可比产量和单位产品综合能耗计算方法，生产企业实际计算单位产品综合能耗时，应将产品的实际产量折算成可比产量后再计算。

筒子染色纱线产品可比总产量按式（1）计算。

………………………………………（1）

式中：

——筒子染色纱线可比总产量，单位为吨（t）；

——第i种纱支筒子染色纱线的实际产量，单位为吨（t）；

——第i种纱支筒子染色纱线成分修正系数，见附录A.1；

——第i种纱支筒子染色纱线纱支修正系数，见附录A.2。

机织印染布可比总产量按式（2）计算。

…………………………………（2）

式中：

——机织印染布可比总产量，单位为百米（hm）；

——第i个品种机织印染布的实际产量，单位为百米（hm）；

——第i个品种机织印染布幅宽修正系数，见附录B.1；

——第i个品种机织印染布工艺修正系数，见附录B.2；

——第i个品种机织印染布布重修正系数，见附录B.3。

针织印染布可比总产量按式（3）计算。

………………………………（3）

式中：

——针织印染布可比总产量，单位为吨（t）；

——第i个品种针织印染布实际产量，单位为吨（t）；

——第i个品种针织印染布工艺修正系数，见附录C.1；

——第i个品种针织印染布类型修正系数，见附录C.2。

产品综合能耗按式（4）计算。

………………………………………（4）

式中：

——产品综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

——产品生产活动中消耗的第i类能源实物量；

——第i类能源的折标准煤系数。

筒子染色纱线单位产品综合能耗按式（5）计算。

…………………………………（5）

式中：

——筒子染色纱线单位产品综合能耗，单位为吨标准煤/吨（kgce/t）；

——统计期内筒子染色纱线产品综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

——统计期内筒子染色纱线可比总产量，单位为吨（t）。

机织印染布单位产品综合能耗按式（6）计算。

…………………………………（6）

——机织印染布单位产品综合能耗，单位为吨标准煤/百米（kgce/hm）；

——统计期内机织印染布综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

——统计期内机织印染布可比总产量，单位为百米（hm）。

针织印染布单位产品综合能耗按式（7）计算。

……………………………………（7）

式中：

——针织印染布单位产品综合能耗，单位为吨标准煤/吨（kgce/t）；

——统计期内针织印染布综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

——统计期内针织印染布可比总产量，单位为吨（t）。

等级及结果应用。针对不同指标，对棉印染企业产品单耗进行评价，规定了现有棉印染产品生产企业单位产品能耗不应大于表1中的Ш级；新建或改、扩建棉印染产品生产企业单位产品能耗准入值不应大于表１中的Π级。评价结果供节能主管部门参考。

附录。

附录A《筒子染色纱线修正系数》。对筒子染色纱线纱支修正系数和成份修正系数进行了规定。

A.1筒子染色纱线纱支修正系数（h）：

——线密度在18.5特克斯（tex）及以上时为1；

——线密度在18.5特克斯（tex）以下时为1.05。

A.2筒子染色纱线成份修正系数（j）见表A.1。

筒子染色纱线成分修正系数（j）

产品	100%棉（含再生纤维素纤维）	棉混纺需要双染的纱栈	100%合成纤维
筒子染色纱线	1	1.2	0.75

附录B《机织印染布修正系数》。对机织印染布幅宽修正系数、工艺修正系数和布重修正系数进行了规定。

B.1幅宽修正系数（b）：

——成品门幅在152.01cm及以下时为1；

——成品门幅在152.01cm-228.00cm为1.1364；

——成品门幅在228.01cn及以上的为1.1864。

B.2 工艺修正系数（f）见表B.1。

表B.1 工艺修正系数

修正项目	棉类（包括维棉、丙棉）	起毛绒类	灯芯绒类	涤棉类	中长类	粘纤类
漂布	色布	花布	漂布	色布	花布	漂布	色布	花布	漂布	色布	花布	色布	漂布	色布	花布
酞青染色	-	0.2566	-	-	0.3559	-	-	0.1644	-	-	-	-	-	-	-	-
涤棉色布套色前还原清洗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1756	-	-	-	-	-
泡泡纱	0.7143	0.4303	0.2999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
防拔染印花	-	-	0.1943	-	-	0.1963	-	-	0.1595	-	-	-	-	-	-	0.1918
常规树脂	0.7369	0.4439	0.3093	-	-	-	-	-	-	0.3400	0.2618	0.2159	0.2127	1.7652	0.7817	0.3818
电光	0.0782	0.0471	0.0328	-	-	-	-	-	-	0.0409	0.0315	0.0260	-	-	-	-
轧花	0.0747	0.0450	0.0314	-	-	-	-	-	-	0.0390	0.0301	0.0248	-	-	-	-
割绒	-	-	-	-	-	-	0.0127	0.0080	0.0049	-	-	-	-	-	-	-
弹力布	0.1230	0.0789	0.0563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B.3 布重修正系数（k）见表B.2。

表B.2 机织印染布的各档重量的修正系数（k）

重量档次/（kg/hm）	棉类（包括维棉、丙棉）	起毛绒类	灯芯绒类	涤棉类	中长类	人造纤维类	化纤类
漂布	色布	花布	漂布	色布	花布	漂布	色布	花布	漂布	色布	花布	色布	漂布	色布	花布	漂布	色布	花布
6.01-10.00	9.5339	0.9434	1.3923	0.3232	0.6582	1.2285	0.8108	1.4775	2.3295	0.7794	1.2755	1.5629	1.3376	0.2605	0.5579	0.9710	0.2702	0.5578	0.9567
10.1-14.00	0.5679	1.0000	1.4661	0.3460	0.7080	1.3079	0.8562	1.5335	2.4089	0.8184	1.3223	1.6177	1.3766	0.2903	0.6175	1.0678	0.2970	0.6114	1.0439
14.01-18.00	0.6019	1.0565	1.5399	0.3688	0.7478	1.3873	0.9016	1.5895	2.4883	0.8574	1.3691	1.6725	1.4156	0.3201	0.6771	1.1646	0.3238	0.6650	1.1311
18.01-22.00	0.6359	1.1132	1.6137	0.3916	0.7876	1.4667	0.9470	1.6455	2.5677	0.8964	1.4159	1.7273	1.4546	0.3499	0.7367	1.2614	0.3506	0.7186	1.2183
22.01-26.00	0.6699	1.1698	1.6875	0.4144	0.8274	1.5461	0.9924	1.7015	2.6471	0.9354	1.4627	1.782	1.4936	0.3797	0.7963	1.3582	0.3774	0.7722	1.3055
26.01-30.00	0.7039	1.2264	1.7613	0.4372	0.8672	1.6255	1.0378	1.7575	2.7265	0.9744	1.5095	1.8369	1.5326	0.4095	0.8559	1.4550	0.4042	0.8258	1.3927
30.01-34.00	0.7379	1.2830	1.8351	0.4600	0.9070	1.7049	1.0832	1.8135	2.8059	1.0134	1.5563	1.8917	1.5716	0.4393	0.9155	1.5518	0.4310	0.8794	1.4799
34.01-38.00	0.7719	1.3396	1.9089	0.4828	0.9468	1.7843	1.1286	1.8695	2.8853	1.0524	1.6031	1.9465	1.6106	0.4691	0.9751	1.6486	0.4578	0.9330	1.5671
38.01-42.00	0.8059	1.3962	1.9827	0.5056	0.9866	1.8637	1.1740	1.9255	2.9647	1.0914	1.6499	2.0013	1.6496	0.4989	1.0347	1.7454	0.4846	0.9866	1.6543
42.01-46.00	0.8399	1.4528	2.0565	0.5284	1.0264	1.9431	1.2194	1.9815	3.0441	1.1304	1.6967	2.0561	1.6886	0.5287	1.0943	1.8422	0.5114	1.0402	1.7415
46.01-50.00	0.8739	1.5094	2.1303	0.5512	1.0662	2.0225	1.2648	2.0375	3.1235	1.1694	1.7435	2.1109	1.7276	0.5585	1.1539	1.9390	0.5382	1.0938	1.8287
50.01-54.00	0.9079	1.5660	2.2041	0.5740	1.1060	2.1019	1.3102	2.0935	3.2029	1.2084	1.7903	2.1657	1.7666	0.5883	1.2135	2.0358	0.5650	1.1474	1.9159
54.01-58.00	0.9419	1.6226	2.2779	0.5968	1.1458	2.1813	1.3556	2.1495	3.2823	1.2474	1.8371	2.2205	1.8056	0.6181	1.2731	2.1326	0.5918	1.2010	2.0031
58.01-62.00	0.9759	1.6792	2.3517	0.6196	1.1856	2.2607	1.4010	2.2055	3.3617	1.2864	1.8839	2.2753	1.8446	0.6479	1.3327	2.2294	0.6186	1.2546	2.0903

附录C《针织印染布修正系数》。对针织印染布工艺修正系数和不同类型产品修正系数进行了规定。

C.1 工艺修正系数（f）见表C.1。

表C.1 针织印染产品工艺修正系数（f）

产品类型	印花	丝光	特整
修正系数	1.0	0.30	0.33
注1：针织印染产品工艺修正系数是指该工序加工耗能与标准品能耗的比值。

注2：表中所列工序仅为该单一工序。

C.2 不同类型针织印染布修正系数（r）见表C.2。

表C.2 不同类型针织印染布修正系数（r）

产品类型	修正系数
漂白面料	棉型	0.83
合纤	0.7
混纺	1.47
中浅色面料	棉型	1
合纤	1.08
混纺	1.63
深色面料	棉型	1.42
合纤	1.50
混纺	1.85
色织布	0.70
注1：以棉针织浅色染色面料为标准品，单位产品综合能耗限额为1300千克标准煤/吨面料，其系数设定为1。

注2：修正系数是指该工序加工耗能与标准品能耗的比值，例如：棉型针织漂白面料的单位产品综合能耗修正系数=1079÷1300=0.83。

注3：两次及以上染色工序产品能耗按照混纺计算。

注4：混纺针织染色面料是指采用一浴两步法或二浴二步法染色而成的面料。

三、与国内外法律、法规和标准相关情况的说明

本标准与国内法律法规及已有标准相兼容。本规范的编制借鉴了《综合能耗计算通则》（GB/T 2589）、《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB 17167）、《纺织企业能源计量器具配备和管理要求》（GB/T 29452）、《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》（FZ/T 01002）、《针织印染面料单位产品能源消耗限额》（FZ/T 07019）等标准。

四、标准宣贯实施的工作计划

标准发布实施后，我院将在主管部门广东省能源局的指导下贯彻执行《棉印染产品单位产品综合能耗限额》地方标准，具体工作计划如下：

（1）举办培训班进行宣贯培训

联合相关起草和技术服务单位举办专题培训班，同时在广东省能源局每年举办的节能低碳培训班上进行宣贯。

（2）在全省纺织印染节能低碳工作中贯彻落实

会同有关参与单位在全省纺织印染节能管理和考核、节能专项资金申报、节能设计审查等工作中贯彻落实。

（3）在全省纺织行业的节能监察工作中贯彻执行

在广东省能源局的全省节能监察工作中作为纺织行业节能绿色低碳评价和执法的依据。

（4）在固定资产投资项目节能评估和审查中贯彻执行

在广东省能源局负责的固定资产投资项目节能评估和审查工作中作为纺织棉印染企业绿色节能评价依据。

地方标准意见反馈表

标准名称:《棉印染产品单位产品综合能耗限额》（征求意见稿）

主要起草单位：广州能源检测研究院、广东省节能中心、广东省能源研究会、广东省纺织协会。

序号	章条号	意见或建议	理由
填表人： 联系电话：

填表单位（盖章）：